附件

|  |
| --- |
| 重庆市残疾人辅助器具基本配置（指导）目录（结合中残联印发的《残疾人辅助器具基本配置目录》<残联〔2010〕50号>和“十三五”期间市级采购情况梳理） |
| 序号 | 类别 | 名称 | 参考价格（元） | 参考使用年限 | 产品说明 | 适用对象 |
| 1 | 肢体残疾 | 移动辅具类 | 普通轮椅 | 600 | 3 | 固定扶手，固定脚踏板，钢质车架 | 需借助轮椅代步的残疾人 |
| 2 | 功能轮椅 | 1600 | 3 | 活动扶手，活动脚踏板，另外可根据残疾人具体情况增加头枕、身体固定带、腿托等配件。并具备附属功能，如可调为全躺位或半躺位 | 有位置转移需求、长时间借助轮椅活动的截瘫、偏瘫残疾人 |
| 3 | 高靠背带便桶轮椅 | 1600 | 3 | 配有头枕、身体固定带、腿托等配件，靠背可调为全躺位或半躺位的手动轮椅 | 适用于难以在轮椅上保持坐姿但需较长时间依赖轮椅移动的重度肢体残疾人 |
| 4 | 手扶两轮助行器 | 200 | 3 | 铝合金材质，高度可调 | 下肢残疾，肌力及平衡能力较差，需借助其进行站立和行走训练、以及辅助生活的残疾人 |
| 5 | 腋拐 | 100 | 2 | 木质、钢质或铝合金材质，高度可调 | 下肢残疾但上肢功能健全的残疾人 |
| 6 | 肘拐 | 200 | 2 | 木质、钢质或铝合金材质，高度可调 |
| 7 | 四脚拐杖 | 100 | 2 | 钢质或铝合金材质，高度可调 | 下肢伤残需借助工具行走 |
| 8 | 单脚手杖 | 50 | 2 | 钢质或铝合金材质，高度可调 | 钢质或铝合金材质，高度可调 |
| 9 | 护理类 | 护理床 | 4500 | 5 | 电动式 | 重度肢体功能障碍无法独立翻身及自行坐起 |
| 10 | 床护栏杆 | 400 | 5 | 包括水平扶手和防护栏 | 截瘫、偏瘫残疾人 |
| 11 | 床用桌 | 300 | 5 | 高度可调 |
| 12 | 可调靠架 | 150 | 2 | 可折叠，角度可调 |
| 13 | 防褥疮床垫 | 2500 | 2 | 充气垫、记忆海绵垫 | 长时间卧床、自行移位困难的残疾人 |
| 14 | 防褥疮座垫 | 1000 | 2 | 充气垫、记忆海绵垫或凝胶垫 | 长时间乘坐轮椅、自行移位困难的残疾人 |
| 15 | 座便椅 | 300 | 3 | 可折叠，框架式，有靠背，钢质材料 | 因肢体功能障碍导致的入厕困难的残疾人 |
| 16 | 视力残疾 | 高清电子助视器 | 4800 | 2 | 辅助低视力患者阅读；具备放大缩小、变色、冻屏功能 | 适用于视力残疾人 |
| 17 | 手持电子助视器 | 1200 | 2 | 辅助低视力患者阅读；具备放大缩小、变色、冻屏及远近景切换功能 |
| 18 | 中距离眼镜式助视器 | 300 | 2 | 普通光学助视器、树脂或玻璃制品、含多种倍数 |
| 19 | 手持多功能放大镜 | 100 | 2 | 提供大视角，满足视近需要 |
| 20 | 低视力专用滤光镜 | 600 | 2 | 镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波90%以上；镜片规格可选。 |
| 21 | 单筒望远镜 | 100 | 2 | 焦距可调 |
| 22 | 听书机 | 800 | 2 | 具备收音、电子书阅读等功能 |
| 23 | 盲用电磁炉 | 800 | 2 | 全语音操作 |
| 24 | 盲用水壶 | 800 | 2 | 全语音操作 |
| 25 | 盲用电饭煲 | 800 | 2 | 全语音操作 |
| 26 | 盲用手表 | 100 | 2 | 国产电子手表（语音报时）或者机械手表（触摸式） |
| 27 | 盲文写字板和笔 | 100 | 3 | 4行×28方 |
| 28 | 盲杖 | 60 | 3 | 铝合金材质，包括可折叠式和直杖两种 |
| 29 | 听力残疾 | 助听器 | 2400 | 3 | 超大功率全数字电脑编程耳背式助听器、大功率全数字电脑编程耳背式助听器 | 适用于听力残疾人 |
| 30 | 闪光门铃 | 200 | 1 | 有闪光装置的门铃 |
| 31 | 震动闹钟 | 150 | 2 | 具备震动功能的报时装置 |
| 32 | 儿童辅具 | 坐姿椅 | 1500 | 3 | 具有调整功能，有放置双手的操作平台、限位装置 | 不能自行保持坐姿的残疾儿童 |
| 33 | 儿童轮椅 | 1500 | 3 | 除轮椅基本配置外，还包括各种固定装置及限位装置 | 因脑瘫等原因需长时间借助轮椅进行生活、活动的残疾儿童 |
| 34 | 儿童站立架 | 1200 | 3 | 进行站立康复训练用辅助器具 | 不能自行站立的残疾儿童 |
| 35 | 儿童助行器 | 400 | 3 | 手扶拉进式助行器，钢质或铝合金材质，高度可调，带止退装置 | 独立步行困难的残疾儿童 |
| 36 | 儿童助听器（双耳） | 5000 | 3 | 数字式助听器、大功率或特大功率 | 听力残疾儿童 |